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[bookmark: _Toc215490469][bookmark: _Toc1797]第一章  总则

[bookmark: _Toc215490470]第一条  编制目的
为落实《关于加强应急避难场所建设的指导意见》《广东省突发事件应对条例》《广州市应急避护场所管理办法》等国家、省、市相关法规政策要求，结合增城区亚热带海洋性季风气候下暴雨洪涝灾害多发、地形复杂的实际，以保障人民生命财产安全为核心，特制定本规划，以科学高效的应急避护设施体系护航增城区高质量安全发展。
[bookmark: _Toc215490471]第二条  概念界定
应急避护场所是指为应对地震、台风、暴雨、洪涝、地质灾害等自然灾害为主，兼顾其他突发事件的应对，按照规划和相关规范标准建设，可用于居民应急防灾避险、临时安置并可供政府组织开展救灾工作的安全场所。
[bookmark: OLE_LINK5]本规划中“应急避护场所”即《应急避难场所分级及分类》GB/T44013—2024和《广东省突发事件条例》（2025年修订）中的“应急避难场所”。
[bookmark: _Toc215490472]第三条  规划定位
本规划是广州市增城区国土空间规划体系中的区级专项规划，是广州市增城区应急避护场所规划建设的指导性文件，是广州市增城区防灾减灾应急管理体系的组成部分。
[bookmark: _Toc215490473]第四条  指导思想
深入贯彻习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾的重要论述精神，全面落实党的二十届四中全会关于推进国家安全体系和能力现代化、建设更高水平平安中国的战略部署，牢固树立“安全第一、预防为主”理念，健全大安全大应急框架，推动公共安全治理模式向事前预防转型。一体落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》中关于“安全是发展的前提，发展是安全的保障”的核心要求，坚持以高水平安全服务高质量发展，科学规划、系统推动全区应急避护设施建设，切实增强区域重大安全风险防控能力和突发事件应对能力。
[bookmark: _Toc215490474]第五条  规划原则
1.以人为本，安全可靠
坚持人民至上、生命至上，始终把保护人民群众生命财产安全放在首位，科学规范规划、建设应急避护场所。
2.因地制宜，平灾结合
因地制宜利用公共设施，将城市公园、广场、绿地、学校、体育场所、福利设施、镇（街）或社区（村）服务中心、大型露天公共停车场等室内外空间及设施，通过配置必要的应急功能，整合形成应急避护场所，强化平时功能和灾时功能的衔接和转换，提高灾时公共设施转换利用效率。
3.统筹规划，分步实施
坚持全区一盘棋，统筹规划全区应急避护场所，根据城市经济社会发展实际和防灾救灾需求区分轻重缓急，按计划分期、分批建设应急避护场所。
[bookmark: _Toc215490475]第六条  规划范围
[bookmark: OLE_LINK8]本规划确定的规划范围为增城区行政辖区范围，包括荔城街道、增江街道、朱村街道、永宁街道、荔湖街道、宁西街道、新塘镇、石滩镇、中新镇、正果镇、派潭镇、小楼镇、仙村镇共13个镇（街），面积为1616.47平方公里。
[bookmark: _Toc215490476]第七条  规划期限
本规划期限为2025年至2035年。
[bookmark: _Toc215490477]第八条  规划依据
1.《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年修订）
2.《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）
3.《中华人民共和国防震减灾法》（2008年修订）
4.《广东省突发事件应对条例》（2025年修订）
5.《广州市国土空间总体规划（2021-2035年）》
6.《广州市应急避护场所建设规划（2023-2035年）》
7.《广州市应急避护场所管理办法》
8.《广州市城市建设防灾减灾规划（2019-2025年）》
9.《广州市应急管理第十四个五年规划（2021—2025年）》
10.《广州市防灾减灾“十四五”规划》
11.《广州市地质灾害防治“十四五”规划》
12.《广州市增城区国土空间总体规划（2021-2035年）》
13.《广州市增城区应急管理第十四个五年规划（2021-2025年）》
14.《增城区防灾减灾“十四五”规划》
15.《增城区地质灾害防治“十四五”规划》
16.《应急避难场所术语》GB/T44012—2024
17.《应急避难场所标志》GB/T44014—2024
18.《应急避难场所分级及分类》GB/T44013—2024
19.《乡村应急避难场所设计规范》GB/T45290—2025
20.《应急避难场所通用技术要求》GB/T35624—2025
21.《应急避难场所管护使用规范》GB/T33744—2025
22.国家、省、市相关法律法规和相关应急预案

[bookmark: _Toc215490478]第二章  经济社会及应急管理发展现状

[bookmark: _Toc215490479]第九条  经济与社会发展情况
经济稳定增长。根据广州市统计局统一核算，2024年增城区实现地区生产总值1412.37亿元，按可比价格计算，比上年（以下简称同比）增长1.1%。其中，第一产业增加值75.16亿元；第二产业增加值599.30亿元；第三产业增加值737.91亿元。第一、二、三次产业增加值的比例为5.3:42.4:52.3。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]人口持续增加，呈现出明显的“南密北疏”分布特点。2024年末常住人口159.97万人，较2020 年第七次人口普查的常住人口146.63万人增长9.10%，近四年新增常住人口近13万人；2020年第七次人口普查较2010年第六次人口普查的103.67万人增长41.44%，十年间新增常住人口近43万人，可以看出人口持续增加。从人口分布看，根据2020年第七次人口普查，位于区域核心的新塘镇、荔城街、永宁街等地的常住人口普遍在15万-40万人之间，局部如新塘镇高达38.9万人；而生态发展区的正果镇、派潭镇、小楼镇等人口普遍在6万人以下，呈现出明显的“南聚北疏” 分布特点。
综上，增城区应急避护场所的布局与管理需紧密结合其经济发展和“南聚北疏”的人口特征，在新塘镇和荔城街道常住人口密度较高地区优化场所布局；在派潭镇、正果镇等农业高风险区，结合农业人口分布特点与应急避护潜在资源，选址于地势较高的公共设施（如学校、文化站）优化场所布局，完善多部门联动机制，并通过日常维护和公众教育提升整体应急能力。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc215490480]第十条  应急避护场所发展现状及分析
增城区应急管理工作成效显著：在组织架构上，构建了“区-部门-镇（街）”三级联动体系，配套完善的应急预案；应急响应方面，依托统一指挥平台和最小应急响应圈，实现快速处置；风险防控运用电子地图和监测点实现动态预警，结合专项整治消除隐患；全区已建立各类应急救援队伍，积极演练，确保遇突发事件能有效处置；截至2025年11月，全区依托公园绿地与广场、学校操场、体育场馆、社区服务中心、福利设施、文化设施等共建成应急避护场所303处。
面临三大挑战：一是因地处珠三角东北部且城市功能复杂，自然灾害与社会安全隐患交织，应急管理形势严峻；二是基层应急能力存在短板，部分社区和农村应急设施、救援力量不足；三是 “大应急” 管理理念亟待加强，防灾科普宣传覆盖不足。
[bookmark: _Toc215490481]第十一条  应急避护需求分析
1.灾害事故风险分析
根据增城区第一次自然灾害风险普查结果显示，增城区面临台风、暴雨、洪涝、风暴潮、地质灾害、地震等自然灾害风险，全区南北地形地貌差异大、城区人口密集且流动性大，自然灾害影响带来较大的人员疏散避险、转移安置、应急救援等空间需求。
增城区综合性灾害风险较高的镇（街）主要集中在派潭镇、新塘镇、石滩镇、荔城街道、增江街道及中新镇等区域。其中，派潭镇因地处山区，受暴雨、台风、大风及洪水等多重灾害影响，叠加人口分布相对密集、山体滑坡隐患及水利工程设施隐患等因素，综合致灾危险性尤为突出；新塘镇经济活跃、人口稠密，受台风、暴雨及高温灾害的影响较大；石滩镇受洪水、台风及气象干旱威胁较大，局部地区水利工程隐患未完全消除，加剧了灾害风险影响。此外，荔城街道、增江街道等核心区域人口高度集中、老旧房屋比例较高、市政基础设施不完善，气象灾害与次生风险叠加的挑战较大。
2.应急避护人口需求分析
根据《广州市增城区国土空间总体规划（2021-2035年）》，规划至2035年全区常住人口185万人，应急避护人数按不低于规划人口70%计，紧急避护人数不低于129.5万人；短期避护人数不低于规划人口的15％，约为27.75万人；长期避护人数不低于规划人口的5%，约为9.25万人。

[bookmark: _Toc215490482]第三章  规划目标与指标

[bookmark: _Toc215490483]第十二条  规划目标
构建能够应对自然灾害为主兼顾其他突发事件的应急避护场所空间体系，建设适应广州市增城区经济社会发展的应急避护设施，全面提升全区应急避护承载能力与灾害综合防御水平。
规划至2035年全区有效避护总面积不少于259万平方米，其中室内有效避护面积不少于52万平方米。规划至2035年全区人均应急避护场所面积不低于2平方米。
[bookmark: OLE_LINK6]备注：根据《国土空间规划城市体检评估规程》，人均应急避难场所面积指按照避难人数为70%的常住人口计算全区应急避难场所人均面积，即避难场所有效面积/(常住人口*70%)。按照《2025年城市体检基础指标体系》中人均避难场所有效避难面积达到2平方米的要求，依据《广州市增城区国土空间总体规划（2021-2035年）》规划2035年全区常住人口185万人，全区应急避护场所有效避护总面积的需求规模为185万人×70%×2平方米/人=259万平方米。
[bookmark: _Toc215490484]第十三条  应急避护策略
（一）应急避护场所分级
按分级负责、属地为主、分级响应调度资源的原则，将应急避护场所划分为市级、区级、镇（街）级和社区（村）级。
（二）应急避护场所分类
应急避护场所应按与避护需求相适应的原则，依据其技术指标及功能属性、建筑与场地空间类别、总体功能定位和特定功能需要，分为下列类型：
按避护时长、避护种类、人均有效避护面积、服务半径，可容纳避护人数、应急设施设备和物资配置等技术指标及功能属性，分为紧急避护场所、短期避护场所、长期避护场所（包括中心避护场所）；
按建筑与场地空间类别，分为室内型（含室内室外兼具型）避护场所、室外型避护场所；
按总体功能定位，分为综合性避护场所、单一性避护场所；
按特定功能需要，设置特定避护场所。
（1）紧急避护场所：向服务半径内应急避护人员提供紧急避险，并具备符合应急避护功能基本配置要求的应急设施设备和物资的避护场所，也是应急避护人员集合并转移到其他类型避护场所的过渡性场所，主要适用于地震灾害、地质灾害、洪涝灾害、暴雨灾害、森林草原火灾、城乡火灾、生产安全事故及空袭事件等避护种类，宜符合下列要求。
1）避护时长1天以内。
2）人均有效避护面积：室内型紧急避护场所不小于2.0m2，室外型紧急避护场所不小于1.5m2。
3）服务半径1km以内，步行10min—15min可达。
（2）短期避护场所：用于向服务半径内应急避护人员提供紧急避险和短时间避护安置及集中救助，并具备符合应急避护功能配置要求的应急设施设备和物资的避护场所，主要适用于地震灾害、地质灾害、洪涝灾害、暴雨灾害、低温冷冻与雪灾、森林草原火灾、城乡火灾、生产安全事故、生态环境事件、公共卫生事件及空袭事件等避护种类，宜符合下列要求。
1）避护时长2天至14天。
2）人均有效避护面积：室内型短期避护场所不小于2.5m2，室外型短期避护场所不小于2.0m2。
3）服务半径2.5km以内，步行30min—40min可达。
（3）长期（含中心）避护场所：用于向服务半径内应急避护人员提供紧急避险和长时间避护安置及集中救助，并具备符合应急避护功能配置要求的应急设施设备和物资的避护场所，主要适用于地震灾害、地质灾害、洪涝灾害、低温冷冻与雪灾、森林草原火灾、城乡火灾、生态环境事件、公共卫生事件及空袭事件等避护种类，宜符合下列要求。
1）避护时长15天及以上，不超过180天。
2）人均有效避护面积：室内型长期避护场所不小于3.0m2，室外型长期避护场所不小于2.5m2。
3）服务半径5km以内，步行70min—90min可达。

[bookmark: _Toc215490485]第四章  应急避护场所布局规划

[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Toc215490486][bookmark: OLE_LINK7]第十四条  规划布局原则
1.安全第一：避护场所选址应符合安全性要求，避让地震断裂带、地质灾害隐患点及其危险区和洪涝灾害危险区，远离行洪区、水库泄洪区、山洪威胁区，以及高压线走廊、油气管道、危化品仓储区、大型化工园区、尾矿库、易燃易爆或核放射物储放地等影响范围和建（构）筑物垮塌范围。
[bookmark: OLE_LINK10]2.均衡布局：避护场所布局应符合国土空间规划，满足总量够用、既有尽用，避开应急避护服务重叠区，最大限度覆盖服务盲区。
[bookmark: _Hlk213769399]3.易于通达：避护场所选址应符合便捷性要求，场地周边交通便捷，有利于避护人员前往，以及车辆、设施设备和物资运送。避护场所选址应便于接入市政基础设施，具备供电、供水及排污等能力。
[bookmark: OLE_LINK11]4.便于管理：应急避护场所均优先选择公园绿地、广场、体育场馆、福利设施、文化设施、学校等政府及其所属部门管理的公共设施资源。
[bookmark: _Toc215490487]第十五条  应急避护场所总体布局
[bookmark: _Hlk213782458]本次规划共布局398处应急避护场所（详见表1），长期避护场所76处（包括2处中心避护场所），短期避护场所39处，紧急避护场所283处，总用地面积743.83公顷，有效避护面积425.29万平方米。
[bookmark: _Hlk213782472]其中现状保留300处，规划新增98处（其中已建用地上新增95处，规划用地上新增3处）。
[bookmark: OLE_LINK97][bookmark: _Hlk213782743]表1应急避护场所规划一览表
	[bookmark: OLE_LINK93]镇（街）
	场所数量（处）
	长期（处）
	短期（处）
	紧急
（处）
	用地面积
（公顷）
	有效避护面积
（万平方米）

	荔城街
	25
	7
	4
	14
	67.77
	48.75

	增江街
	20
	7
	2
	11
	108.33
	43.23

	朱村街
	19
	3
	6
	10
	30.31
	19.26

	永宁街
	19
	9
	1
	9
	49.03
	27.63

	荔湖街
	9
	6
	1
	2
	99.66
	34.19

	宁西街
	20
	5
	1
	14
	36.98
	20.65

	新塘镇
	40
	13
	2
	25
	137.67
	83.6

	石滩镇
	65
	7
	5
	53
	90.96
	69.12

	中新镇
	51
	7
	4
	40
	55.21
	30.94

	派潭镇
	47
	6
	2
	39
	23.36
	15.28

	正果镇
	36
	2
	3
	31
	12.59
	9.36

	小楼镇
	25
	2
	6
	17
	13.06
	10.23

	仙村镇
	22
	2
	2
	18
	18.9
	13.05

	合计
	398
	76
	39
	283
	743.83
	425.29


[bookmark: _Toc215490488]第十六条  中心避护场所规划布局
[bookmark: _Hlk213782555]综合考虑行政区划、服务人口、救援要求、自然灾害的区域分布特征等因素并结合实际，规划增城广场、广大附中增城实验中学与新泉小学2处中心避护场所，形成本规划的中心避护场所布局（详见表2）。总用地面积约34.27公顷，有效避护面积约31.2万平方米。其中室内综合性场所1处为广大附中增城实验中学与新泉小学，室外综合性场所1处为增城广场。
表2中心避护场所规划一览表
	镇（街）
	中心应急避护场所名称
	用地面积（公顷）
	有效避护总面积（万平方米）
	其中室内有效避护面积（万平方米）
	长期可避护人数（万人）
	备注

	荔城街
	增城广场
	24.57
	21.6
	0
	4.8
	现状保留

	新塘镇
	[bookmark: OLE_LINK98]广大附中增城实验中学与新泉小学
	9.7
	9.6
	3
	4.8
	已建用地新增 

	合计
	34.27
	31.2
	3
	9.6
	——


[bookmark: _Toc215490489]第十七条  长期避护场所规划布局
[bookmark: OLE_LINK99][bookmark: _Hlk213783734]全区共布局76处长期避护场所（包含2处中心避护场所）（详见表3），其中室内综合性场所64处，室外综合性场所12处。总用地面积约598.56公顷，有效避护面积约300.13万平方米，室内有效避护面积89.31万平方米。落实上层次规划选址75处，规划用地上新增选址1处。
表3各镇（街）长期避护场所汇总表
	[bookmark: _Hlk213783750]镇（街）
	数量（处）
	用地面积（公顷）
	室内有效避护面积（万平方米）
	室外有效避护面积（万平方米）
	有效避护面积（万平方米）
	长期可容纳人口（万人）

	荔城街
	7
	60.43
	5.61
	37.7
	43.31
	9.14

	增江街
	7
	103.34
	7.97
	23.9
	31.87
	7.07

	朱村街
	3
	12.06
	2.88
	3.65
	6.53
	2.01

	永宁街
	9
	42.64
	6.49
	16.29
	22.78
	5.28

	荔湖街
	6
	98.96
	10.41
	22.68
	33.09
	7.36

	宁西街
	5
	32.06
	6.78
	8.99
	15.77
	3.52

	新塘镇
	13
	111.39
	11.63
	54.67
	66.3
	33.16

	石滩镇
	7
	54.02
	14.63
	15.54
	30.17
	6.69

	中新镇
	7
	39.19
	12.25
	13.98
	26.23
	9.82

	派潭镇
	6
	18.34
	2.98
	5.80
	8.78
	1.97

	正果镇
	2
	6.29
	1.36
	1.73
	3.09
	0.68

	小楼镇
	2
	8.09
	1.62
	2.59
	4.21
	0.94

	仙村镇
	2
	11.75
	4.70
	3.30
	8.00
	1.77

	合计
	76
	598.56
	89.31
	210.82
	300.13
	89.41


[bookmark: _Toc215490490]第十八条  短期避护场所规划布局
[bookmark: _Hlk213784769][bookmark: _Hlk209199847][bookmark: OLE_LINK9]本次规划短期避护场所39处（详见表4），其中室内综合性场所30处，室外综合性场所9处。总用地面积约54.74公顷，有效避护面积约34.78万平方米，室内有效避护面积17.74万平方米。其中，保留现状场所22处，在已建用地新增选址15处，在规划用地上新增选址2处。
表4各镇（街）短期避护场所汇总表
	[bookmark: _Hlk200374209]镇（街）
	数量（处）
	用地面积（公顷）
	室内有效避护面积（万平方米）
	室外有效避护面积（万平方米）
	有效避护面积（万平方米）
	可容纳人口（万人）

	[bookmark: _Hlk213428353]荔城街
	4
	4.15
	0.90
	1.81
	2.71
	1.37

	增江街
	2
	0.21
	0
	1.1
	1.1
	0.55

	朱村街
	6
	14.65
	3.64
	4.88
	8.52
	3.82

	永宁街
	1
	0.95
	0.12
	0.83
	0.95
	0.48

	荔湖街
	1
	0.19
	0.38
	0
	0.38
	0.13

	宁西街
	1
	0.89
	0.16
	0.37
	0.53
	0.27

	新塘镇
	2
	4.52
	1.62
	1.09
	2.71
	1.36

	石滩镇
	5
	5.07
	5.34
	0.93
	6.27
	3.14

	中新镇
	4
	14.41
	1.32
	0.84
	2.16
	0.88

	派潭镇
	2
	2.2
	2.62
	0
	2.62
	0.9

	正果镇
	3
	3.2
	0.3
	2.9
	3.2
	1.65

	小楼镇
	6
	2.17
	0.715
	1.635
	2.35
	0.54

	仙村镇
	2
	2.13
	0.62
	0.66
	1.28
	0.64

	合计
	39
	54.74
	17.74
	17.04
	34.78
	15.73


[bookmark: _Toc215490491]第十九条  紧急避护场所规划布局
[bookmark: _Hlk213784922][bookmark: _Hlk209199891]本次规划紧急避护场所283处（详见表5），其中室内综合性场所267处；室外综合性场所16处。总用地面积90.53公顷，有效避护面积90.38万平方米，室内有效避护面积63.78万平方米。其中，保留现状场所250处，在已建用地新增选址33处。
表5各镇（街）紧急避护场所汇总表
	[bookmark: _Hlk213784943]镇（街）
	数量（处）
	用地面积（公顷）
	室内有效避护面积（万平方米）
	室外有效避护面积（万平方米）
	有效避护面积（万平方米）
	可容纳人口（万人）

	荔城街
	14
	3.19
	0.98
	1.75
	2.73
	1.33

	增江街
	11
	4.78
	4.78
	5.48
	10.26
	5.49

	朱村街
	10
	3.6
	0.62
	3.59
	4.21
	1.22

	永宁街
	9
	5.44
	1.38
	2.52
	3.9
	2.75

	荔湖街
	2
	0.51
	0.55
	0.17
	0.72
	0.23

	宁西街
	14
	4.03
	3.00
	1.35
	4.35
	2.18

	新塘镇
	25
	21.76
	6.74
	7.85
	14.59
	7.30

	石滩镇
	53
	31.87
	32.61
	0.07
	32.68
	16.34

	中新镇
	40
	1.61
	1.87
	0.68
	2.55
	1.27

	派潭镇
	39
	2.82
	3.876
	0.004
	3.88
	1.94

	正果镇
	31
	3.1
	1.5
	1.57
	3.07
	1.54

	小楼镇
	17
	2.8
	3.64
	0.03
	3.67
	0.70

	仙村镇
	18
	5.02
	2.24
	1.53
	3.77
	1.87

	合计
	283
	90.53
	63.786
	26.594
	90.38
	44.15


[bookmark: _Toc215490492]

第五章  应急交通系统规划

[bookmark: _Toc215490493]第二十条  应急交通设施体系
应急交通设施是指为城市提供人员紧急救援救护、应急疏散和应急物资保障等交通运输功能的设施，依据不同空间形态，分为应急通道和应急交通节点。
应急通道是应急交通系统的核心，按照服务功能及范围分为区域救灾干道、疏散救援主通道、疏散救援次通道和一般疏散通道。
1.区域救灾干道：属于区域级和市级应急通道，承担城市对外和内部疏散救援、救灾物资运输、应急指挥等重大救灾活动的重要通道。
2.疏散救援主通道：属于区级应急通道，是城市内部疏散救援和救灾物资运输等重要活动的主要通道。
3.疏散救援次通道：属于镇（街）级应急通道，是镇（街）内各类应急疏散救援活动的联系通道。
4.一般疏散通道：属于社区（村）级应急通道，是发生灾害时市民最先进行应急疏散的通道。
应急交通节点在应急救援过程中起到枢纽、中转、集散作用，主要为机场、火车站、港口、码头、停机坪等交通枢纽。
[bookmark: _Toc215490494]第二十一条  陆上交通
陆上通道是整个应急通道网络的核心。基于城市道路网络，综合考虑自然灾害风险分布、通道可靠性、应急避护场所连通性等，规划形成以区域救灾干道和疏散救援主通道为骨架、疏散救援次通道和一般疏散通道为支撑的应急通道网络体系。
1.区域救灾干道
[bookmark: OLE_LINK4]区域救灾主干道主要由高速公路和具备关键连通功能的快速路组成。落实上位规划《广州市应急避护场所建设规划（2023-2035年）》与《广州市增城区国土空间总体规划（2021-2035年）》提出的增城区区域救灾干道（详见表6），主要为广河高速、增莞番高速、惠肇高速等高速路。
原则上区域救灾主干道通道有效宽度不小于20米，有效净空满足各类救援车辆通行。救灾主干道有效宽度是指考虑两侧建筑物受灾倒塌后，路面部分受阻，仍可满足救援车辆通行的宽度。
表6区域救灾干道一览表
	序号
	道路名称
	道路等级

	1
	广河高速
	高速公路

	2
	惠肇高速
	高速公路

	3
	广深高速
	高速公路

	4
	增莞番高速
	高速公路

	5
	珠三角环线高速
	高速公路

	6
	增佛高速
	高速公路

	7
	从莞深高速
	高速公路

	8
	派街高速
	高速公路

	9
	济广高速
	高速公路


2.疏散救援主通道
疏散救援主通道以城市快速路为主，部分城市主干路为辅，局部考虑通道的安全性、通达性，可选择较低等级的道路。疏散主通道是连接长期避护场所与设施并能与区域救灾干道快速连接的不可缺少的重要通道。落实上位规划《广州市应急避护场所建设规划（2023-2035年）》与《广州市增城区国土空间总体规划（2021-2035年）》提出的疏散救援主通道（详见表7），且原则上通道有效宽度不小于15米。有效净空满足各类救援车辆的通行。
表7疏散救援主通道一览表
	序号
	道路名称
	道路等级

	1
	广汕公路
	[bookmark: OLE_LINK2]快速路

	2
	广汕南路
	快速路

	3
	广园快速
	快速路

	4
	荔三公路
	快速路

	5
	荔新公路
	快速路

	6
	石石大道
	快速路

	7
	石顺大道
	快速路

	8
	穗莞大道
	快速路

	9
	新城大道
	快速路

	10
	新新大道北
	快速路

	11
	新新大道中
	快速路

	12
	增莞大道
	快速路

	13
	增广大道
	快速路


3.疏散救援次通道及一般疏散通道
疏散救援次通道主要是由城市的次干道构成，其主要功能是连接紧急应急避护场所。这些通道在应急情况下是至关重要的生命线，为受灾群众提供逃生的机会。每一镇（街）至少应规划设置2条疏散次通道，原则上通道宽度不小于8米，有效净空满足各类救援车辆的通行。
一般疏散通道以人员应急避护疏散为主，通常是小区至紧急应急避护场所的道路，以步行为主；同时考虑消防车的进入，通道净宽度和净空高度均不应小于4米，且不能设置限制消防车通行的固定设施，并在沿线做好指定避护路径导向指示避免越过干道、铁路和河流等，同时两侧的建筑物高度需制定必要的规定加以限制。
4.备用通道
充分发挥利用铁路运输的作用，灾时作为除地震外救灾物资的重要运输通道。
[bookmark: _Toc215490495]第二十二条  空中交通
航空通道是陆上通道的重要补充，是整个应急通道网络的重要组成部分。规划建议应急停机坪结合应急避护场所集中布置。
应急避护场所作为灾害发生后的救灾救助场地，对灾后救援起着至关重要的作用。应急避护场所是航空应急救援的重要节点，在应急避护场所或其附近规划建设起降点（或停机坪），构建立体应急救援网，提升应急救援保障能力。
应急停机坪面积须保证直升机升降、悬停、消防器材的搬运、人员疏散、伤者救护、收容等诸多要求，其平面形状尺寸不宜小于直升机旋翼直径的1.5倍。应确保停机坪面平坦硬质、周围无高大建筑物，直升机有升空平行安全角度。
本规划结合中心避护场所设置2处应急停机坪，长期避护场所中有场地具备条件的考虑增设应急停机坪，与空中应急指挥中心及其它可用机场共同构成空中应急网络。长期避护场所宜配置低空应急救援设施，结合场所实际设置专用无人机起降点。起降点应选址于开阔平坦、净空条件良好的安全区域，满足应急物资投送、灾情侦测与空中照明等任务的作业要求。
[bookmark: _Toc215490496]第二十三条  提高灾时应急交通能力的措施
避护通道灾时通行能力直接影响到灾时的疏散与救援速度。提高通道灾时通行能力重在平时的管理、预案的研究以及灾时的应急管理，包括严格控制建筑后退道路红线的距离、确保道路两侧建筑防灾性能、完善城市道路系统、制定灾时应急交通预案、加强避护标识系统建设及灾时交通管制等措施。

[bookmark: _Toc215490497]第六章  应急避护场所设计要求指引

[bookmark: _Toc215490498]第二十四条  场地建筑条件
应急避护场地设计应保障人流、车流与物流合理分流，并应有利于消防、停车、避护人员集散以及无障碍设施设置。
避护场地内应急通道数量、宽度应与避护时长、可容纳避护人数和功能区要求相适应。
避护建筑间距应符合城乡规划要求，满足日照、采光、通风、消防、防灾、管线埋设和视觉卫生等需求。
[bookmark: _Toc215490499][bookmark: OLE_LINK100]第二十五条  功能区
长期、短期、紧急应急避护场所功能区应根据场所级别、类型和容纳避护人数，按照规范标准合理配置。
[bookmark: _Toc215490500]第二十六条  设施设备
按照应急避护场所相关标准规范，明确不同级别和类型应急避护场所应急设施和设备的配备要求。结合实际，设施设备应满足特殊群体和特定条件下无障碍等需求。
[bookmark: _Toc215490501]第二十七条  物资储备
[bookmark: OLE_LINK101]按照应急避护场所相关标准规范，根据应急避护场所的级别和类型，明确应急避护场所物资储备的种类、数量、储备方式要求等。
[bookmark: _Toc215490502]第二十八条  应急转换
明确本行政区内应急避护场所资源统筹管理调度的信息化建设要求，统一使用统建的应急避护场所信息系统，增强应急避护场所信息系统视频监控和动态感知等实战化、智能化功能。构建应急避护疏散数字化平台框架，为应急避护疏散提供管理决策支持。

[bookmark: _Toc215490503]第七章  规划实施安排

[bookmark: _Toc215490504][bookmark: OLE_LINK12]第二十九条  近期建设目标
[bookmark: _Hlk213881551]按照近期避护场所规模预测，结合各镇（街）现有应急避护场所分布特征，规划近期重点解决应急避护场所分布不均匀、设施标识不完善等问题。规划至2030年，规划新增应急避护场所47处，应急避护场所数量达347处以上，应急避险能力明显提升。
[bookmark: _Toc215490505]第三十条  近期建设计划
[bookmark: _Hlk208951011]荔城街新增应急避护场所6处，增江街新增应急避护场所4处，朱村街新增应急避护场所1处，永宁街新增应急避护场所7处，荔湖街新增应急避护场所6处，宁西街新增应急避护场所5处，新塘镇新增应急避护场所7处，石滩镇新增应急避护场所5处，中新镇新增应急避护场所4处，派潭镇新增应急避护场所2处（详见表8）。
[bookmark: _Hlk208951032]表8近期建设一览表
	[bookmark: _Hlk208951023]镇（街）
	类型
	名称
	用地面积（公顷）
	有效避护面积（万平方米）

	荔城街
	长期
	大鹏小学
	4.16
	4.15

	
	长期
	广州市增城区英华学校
	2.7
	1.65

	
	长期
	增城儿童公园
	16.36
	6.54

	
	长期
	增城区华侨中学
	3.7
	1.92

	
	长期
	增城区荔城街第三中学
	4.5
	3.04

	
	长期
	增城区荔城街荔景中学
	4.44
	4.41

	荔城街 汇总（6处）
	35.86
	21.71

	增江街
	长期
	广州华立科技职业学院
	64.38
	11.59

	
	长期
	华南师范大学附属增江学校
	6.95
	3.62

	
	长期
	荔城中学
	6.52
	3.39

	
	长期
	增城区二中
	16.14
	8.39

	增江街 汇总（4处）
	93.99
	26.99

	朱村街
	长期
	朱村街西福小学
	3.3
	1.98

	朱村街 汇总（1处）
	3.3
	1.98

	永宁街
	长期
	凤凰城中英文学校
	8.67
	4.51

	
	长期
	广外增城外国语学校
	2.67
	1.39

	
	长期
	广州市增城区南香山小学
	2.93
	1.53

	
	长期
	无忧花园
	10.33
	4.12

	
	长期
	永和中学
	8.86
	4.61

	
	长期
	永宁第二小学
	2.53
	1.5

	
	长期
	永宁中学
	2.35
	1.22

	永宁街 汇总（7处）
	38.34
	18.88

	荔湖街
	长期
	广州华商职业学院（广东财经大学华商学院）
	57.43
	10.34

	
	长期
	广州市增城区第一中学
	13.82
	7.19

	
	长期
	广州市增城区荔湖小学
	5.24
	2.73

	
	长期
	广州市执信中学增城实验学校(初中校区)
	3.37
	1.75

	
	长期
	增城少年宫
	3.01
	2.71

	
	长期
	增城中学
	16.09
	8.37

	荔湖街 汇总（6处）
	98.96
	33.09

	宁西街
	长期
	华商外语实验学校
	12.47
	6.48

	
	长期
	华中师范大学附属广州增城实验学校
	5.17
	2.69

	
	长期
	增城开发区第一小学
	2.8
	1.46

	
	长期
	增城开发区政务服务中心广场
	2.31
	0.93

	
	长期
	增城区宁西镇（街）泰学校与宁西广场
	9.31
	4.21

	宁西街 汇总（5处）
	32.06
	15.77

	新塘镇
	中心级
	广大附中增城实验中学与新泉小学
	9.7
	9.6

	
	长期
	广州市增城区新星学校
	3.69
	1.92

	
	长期
	合生育才学校
	6.4
	3.33

	
	长期
	沙埔中心小学
	2.87
	1.49

	
	长期
	香江中学
	5.37
	2.79

	
	长期
	新塘第二中学
	3.46
	1.8

	
	长期
	增城区鹤泉小学
	4.65
	2.42

	新塘镇 汇总（7处）
	36.14
	23.35

	石滩镇
	长期
	广州增城外国语实验中学
	12.41
	6.45

	
	长期
	黄冈中学(广州增城学校)
	15.79
	8.21

	
	长期
	江龙学校
	4.88
	2.54

	
	长期
	天恩双语学校(第二校区)
	6.41
	3.33

	
	长期
	增城碧桂园学校
	6.15
	3.2

	石滩镇 汇总（5处）
	45.64
	23.73

	中新镇
	长期
	福和第一小学
	2.44
	1.27

	
	长期
	广州理工实验学校
	13.27
	2.39

	
	长期
	广州市增城区中新镇
第一小学
	4.05
	2.11

	
	长期
	中新镇第三小学
	3.63
	1.89

	中新镇 汇总（4处）
	23.39
	7.66

	派潭镇
	长期
	白水寨风景名胜区
	2.77
	1.11

	
	长期
	派潭镇实验学校（东校区）
小学部
	4.85
	2.52

	派潭镇 汇总（2处）
	7.62
	3.63


[bookmark: _Toc215490506]第八章  规划实施保障

[bookmark: _Toc215490507]第三十一条  实施机制保障
完善规划传导，落实应急避护场所专项规划要求。全区详细规划编制时应加强与本规划衔接，细化落实应急避护场所规划内容。强化规划刚性约束，避免随意变更调整，完善规划成果管理和动态更新机制，本规划经区人民政府批复后，规划成果纳入国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，在用地和规划审批时明确应急避护场所的要求。
[bookmark: _Toc215490508]第三十二条  政策法规保障
健全和完善管理办法等相关制度规范，结合场所管理实际，适时优化完善场所的制度规范，提高应急避护场所规划建设管理水平。
[bookmark: _Hlk174456996]完善管理制度，明确应急避护场所管理维护和应急启用的运行机制。明确各类应急避护场所启用条件，建立应急避护场所分级分类、部门协同的管理制度，编制各应急避护场所启用预案和工作方案。
完善各类应急避护场所安全性和适用性评估、日常维护管养、应急转换启用、灾时运行管理等制度，确保灾时充分发挥应急保障功能。
[bookmark: _Toc215490509]第三十三条  资金投入保障
完善政府财政资金为主的应急避护场所资金投入机制。中心避护场所相关设施的规划建设资金按市级管理办法的要求进行申报。长期避护场所（不含中心避护场所）、短期避护场所、紧急避护场所相关设施的规划建设和维护资金纳入区（镇）财政预算安排，由区应急管理部门拟定年度建设计划，根据年度建设计划及实施条件审核各单位资金需求，并指导各单位按程序向区（镇）财政申报预算。
鼓励企事业单位和个人以捐赠、资助等形式参与应急避护场所建设。
[bookmark: _Toc215490510]第三十四条  宣教培训保障
加强防灾避险、应急疏散宣传教育，提高全民安全意识。丰富宣传教育形式和拓宽宣传教育渠道，充分利用学校、公园、广场、防灾科普教育基地等设施和各类媒体强化防灾避险、应急疏散教育和公益宣传活动，推进应急安全、防灾减灾宣传教育“进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭”，提高市民安全意识和防灾减灾救灾知识水平，增强防灾避险和自救互救能力。
[bookmark: _Toc215490511]第三十五条  建立定期评估机制
[bookmark: OLE_LINK14]参照国土空间规划“一年一体检，五年一评估”的方式建立区级应急避护场所专项规划定期评估制度，为规划的目标任务有效实施提供参考依据。
[bookmark: _Toc215490512][bookmark: _Hlk215477794]
附表

[bookmark: _Toc215490513]荔城街应急避护场所规划一览表

	序号
	级别
	类型
	名称
	空间类别
	功能定位
	场所状态
	占地面积（公顷）
	有效避护面积（万平方米）
	其中室内有效避护面积（万平方米）
	可避护人数（万人）
	涉及的限制要素

	1
	市级
	中心
	增城广场
	室外
	综合型
	现状保留
	24.57
	21.6
	0
	4.8
	洪涝

	2
	区级
	长期
	增城儿童公园
	室外
	综合型
	已建用地新增
	16.36
	6.54
	0
	1.45
	——

	3
	镇（街）级
	长期
	增城区荔城街第三中学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	4.5
	3.04
	1.17
	0.68
	洪涝

	4
	镇（街）级
	长期
	广州市增城区英华学校
	室内
	综合型
	已建用地新增
	2.7
	1.65
	0.63
	0.37
	——

	5
	镇（街）级
	长期
	大鹏小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	4.16
	4.15
	0.96
	0.9
	洪涝

	6
	镇（街）级
	长期
	增城区荔城街荔景中学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	4.44
	4.41
	2.11
	0.51
	——

	7
	镇（街）级
	长期
	增城区华侨中学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	3.7
	1.92
	0.74
	0.43
	洪涝

	8
	社区（村）级
	短期
	增城区挂绿小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	2.2
	1.32
	0.79
	0.66
	——

	9
	社区（村）级
	短期
	锦绣社区党建主题公园
	室外
	综合型
	已建用地新增
	1.41
	0.85
	0
	0.425
	——

	10
	社区（村）级
	紧急
	木潭村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.12
	0.089
	0.06
	——

	11
	社区（村）级
	紧急
	莲塘村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.11
	0.13
	0.086
	0.07
	——

	12
	社区（村）级
	紧急
	群爱村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.13
	0.086
	0.06
	——

	13
	社区（村）级
	短期
	荔城街应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.5
	0.5
	0.1
	0.25
	——

	14
	社区（村）级
	紧急
	廖隔塘村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.13
	0.061
	0.035
	——

	15
	社区（村）级
	紧急
	棠村村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.09
	0.11
	0.066
	0.04
	——

	16
	社区（村）级
	紧急
	荔城街西园社区应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.04
	0.05
	0.042
	0.03
	——

	17
	社区（村）级
	紧急
	陈桥头村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.13
	0.086
	0.06
	——

	18
	社区（村）级
	紧急
	庆东村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.13
	0.056
	0.03
	——

	19
	社区（村）级
	紧急
	龙角村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.13
	0.056
	0.1
	——

	20
	社区（村）级
	紧急
	新联村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.08
	0.1
	0.069
	0.045
	——

	21
	社区（村）级
	紧急
	蒋村村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.06
	0.11
	0.094
	0.06
	——

	22
	社区（村）级
	紧急
	迳吓村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.13
	0.07
	0.04
	——

	23
	社区（村）级
	短期
	荔城街金竹社区应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.04
	0.04
	0.01
	0.035
	——

	24
	社区（村）级
	紧急
	棠厦村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.11
	0.13
	0.116
	0.1
	——

	25
	社区（村）级
	紧急
	挂绿广场
	室外
	综合型
	已建用地新增
	2
	1.2
	0
	0.6
	——



[bookmark: _Toc215490514]
增江街应急避护场所规划一览表

	序号
	级别
	类型
	名称
	空间类别
	功能
定位
	场所状态
	占地面积（公顷）
	有效避护面积（万平方米）
	其中室内有效避护面积（万平方米）
	可避护人数（万人）
	涉及的限制要素

	1
	区级
	长期
	增城体育馆
	室内
	综合型
	现状保留
	1.6
	0.85
	0.5
	0.18
	——

	2
	镇（街）级
	长期
	广州华立科技职业学院
	室外
	综合型
	已建用地新增
	64.38
	11.59
	0
	2.58
	——

	3
	镇（街）级
	长期
	增城区二中
	室内
	综合型
	已建用地新增
	16.14
	8.39
	3.23
	1.87
	——

	4
	镇（街）级
	长期
	荔城中学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	6.52
	3.39
	1.3
	0.75
	——

	5
	镇（街）级
	长期
	华南师范大学附属增江学校
	室内
	综合型
	已建用地新增
	6.95
	3.62
	1.39
	0.8
	——

	6
	镇（街）级
	长期
	增江小学
	室内
	综合型
	现状保留
	5.06
	2.63
	1.01
	0.58
	——

	7
	镇（街）级
	长期
	增江街中心小学（西山小学）
	室内
	综合型
	现状保留
	2.69
	1.4
	0.54
	0.31
	洪涝

	8
	社区（村）级
	短期
	增城区救助管理站
	室外
	综合型
	现状保留
	0.2
	1
	0
	0.5
	——

	9
	社区（村）级
	短期
	东湖社区
	室外
	综合型
	现状保留
	0.01
	0.1
	0
	0.05
	——

	10
	社区（村）级
	紧急
	增江街第二小学
	室内
	综合型
	现状保留
	0.15
	0.71
	0.15
	0.56
	——

	11
	社区（村）级
	紧急
	大埔围村村委
	室内
	综合型
	现状保留
	0.03
	0.33
	0.03
	0.3
	——

	12
	社区（村）级
	紧急
	光辉村委
	室内
	综合型
	现状保留
	0.03
	0.42
	0.025
	0.4
	——

	13
	社区（村）级
	紧急
	四丰小学
	室内
	综合型
	现状保留
	0.19
	1.13
	0.19
	0.94
	——

	14
	社区（村）级
	紧急
	白湖小学
	室内
	综合型
	现状保留
	0.11
	0.69
	0.11
	0.58
	——

	15
	社区（村）级
	紧急
	陆村村委
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.15
	0.1
	0.05
	——

	16
	社区（村）级
	紧急
	初溪小学
	室内
	综合型
	现状保留
	0.09
	0.36
	0.09
	0.27
	——

	17
	社区（村）级
	紧急
	联益村委
	室内
	综合型
	现状保留
	0.3
	0.42
	0.3
	0.12
	——

	18
	社区（村）级
	紧急
	光耀村委
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.17
	0.02
	0.15
	——

	19
	社区（村）级
	紧急
	五星村委
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.12
	0.02
	0.1
	——

	20
	社区（村）级
	紧急
	增江街天恩双语学校
	室内
	综合型
	现状保留
	3.74
	5.76
	3.74
	2.02
	——




[bookmark: _Toc215490515]朱村街应急避护场所规划一览表

	序号
	级别
	类型
	名称
	空间类别
	功能定位
	场所状态
	占地面积（公顷）
	有效避护面积（万平方米）
	其中室内有效避护面积（万平方米）
	可避护人数（万人）
	涉及的限制要素

	1
	区级
	长期
	朱村中学
	室内
	综合型
	现状保留
	5.68
	2.95
	1.14
	0.66
	——

	2
	镇（街）级
	长期
	朱村街中心小学
	室内
	综合型
	现状保留
	3.08
	1.6
	0.62
	0.36
	——

	3
	镇（街）级
	长期
	朱村街西福小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	3.3
	1.98
	1.12
	0.99
	——

	4
	社区（村）级
	短期
	增城区朱村街第二小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	2.38
	1.24
	0.48
	0.27
	——

	5
	社区（村）级
	紧急
	龙岗村（向西）篮球场
	室外
	综合型
	已建用地新增
	0.11
	0.08
	0
	0.04
	——

	6
	社区（村）级
	短期
	广州市增城区科教城小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	1.66
	0.99
	0.59
	0.495
	——

	7
	社区（村）级
	短期
	朱村街凤秀小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	2.97
	1.78
	1.07
	0.89
	——

	8
	社区（村）级
	紧急
	朱村街联兴村委会避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.48
	0.15
	0.1
	0.075
	——

	9
	社区（村）级
	紧急
	朱村街龙新村委会避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.03
	0.07
	0.06
	0.07
	——

	10
	社区（村）级
	短期
	朱村街龙岗小学避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	1
	1.3
	0.08
	0.56
	——

	11
	社区（村）级
	紧急
	朱村街丹邱卫生站避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.01
	0.05
	0.035
	0.053
	——

	12
	社区（村）级
	紧急
	朱村街山角小广场避护场所
	室外
	综合型
	现状保留
	0.06
	0.06
	0
	0.06
	——

	13
	社区（村）级
	紧急
	朱村街山田小学避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	1.41
	1.84
	0.221
	0.4705
	——

	14
	社区（村）级
	紧急
	朱村街南岗小学避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.12
	0.01
	0.05
	——

	15
	社区（村）级
	紧急
	朱村街神岗村委会避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.01
	0.04
	0.036
	0.044
	——

	16
	社区（村）级
	紧急
	朱村街横塱小学避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	1.3
	1.69
	0.14
	0.24
	——

	17
	社区（村）级
	紧急
	朱村社区居委会避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.09
	0.11
	0.013
	0.113
	——

	18
	社区（村）级
	短期
	暨南大学附属崇德小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	3.56
	2.13
	1.06
	1.06
	——

	19
	社区（村）级
	短期
	华南师范大学附属朱村实验小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	3.08
	1.08
	0.36
	0.54
	——



[bookmark: _Hlk209200010][bookmark: _Hlk209200046][bookmark: _Hlk209200022]备注：针对科教城各高校自主性强，规划广州幼儿师范高等专科学校、广州铁路职业技术学院、广州城市职业学院、广州市技师学院、广州市工贸技师学院、广州市交通技师学院、广州市轻工职业学校、广州市信息技术职业学校、广州市医药职业学校、广州市交通运输职业学校、广州市城市建设职业学校、广州市公用事业技师学院等12所高校自行利用学校体育场馆、广场、操场等设施设置临时应急避护场所，通过“自主管理”保障区域范围内受灾人员避护需求，以备学校应对突发事件时供师生自用。

[bookmark: _Toc215490516]永宁街应急避护场所规划一览表

	序号
	级别
	类型
	名称
	空间类别
	功能定位
	场所状态
	占地面积（公顷）
	有效避护面积（万平方米）
	其中室内有效避护面积（万平方米）
	可避护人数（万人）
	涉及的限制要素

	1
	镇（街）级
	长期
	永宁中学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	2.35
	1.22
	0.47
	0.27
	——

	2
	镇（街）级
	长期
	广外增城外国语学校
	室内
	综合型
	已建用地新增
	2.67
	1.39
	0.53
	0.31
	——

	3
	镇（街）级
	长期
	广州市增城区南香山小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	2.93
	1.53
	0.59
	0.34
	——

	4
	镇（街）级
	长期
	永和中学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	8.86
	4.61
	1.77
	1.02
	——

	5
	镇（街）级
	长期
	凤凰城中英文学校
	室内
	综合型
	已建用地新增
	8.67
	4.51
	1.73
	1
	洪涝

	6
	镇（街）级
	长期
	无忧花园
	室外
	综合型
	已建用地新增
	10.33
	4.12
	0
	0.91
	历史极值降雨大于100年一遇设计暴雨

	7
	镇（街）级
	长期
	永宁第二小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	2.53
	1.5
	0.6
	0.56
	——

	8
	镇（街）级
	长期
	五羊本田厂区
	室外
	综合型
	现状保留
	2.3
	2.3
	0
	0.51
	历史极值降雨大于100年一遇设计暴雨

	9
	镇（街）级
	长期
	永宁第一小学
	室内
	综合型
	现状保留
	2
	1.6
	0.8
	0.36
	历史极值降雨大于100年一遇设计暴雨

	10
	社区（村）级
	紧急
	增城区凤凰实验第一小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	1.16
	0.69
	0.41
	0.345
	——

	11
	社区（村）级
	紧急
	广州市增城区万博实验学校
	室内
	综合型
	已建用地新增
	2.69
	1.62
	0.97
	0.81
	——

	12
	社区（村）级
	短期
	永宁街凤妍社区应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.95
	0.95
	0.12
	0.475
	——

	13
	社区（村）级
	紧急
	塔岗村篮球场应急避护场所
	室外
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0
	0.1
	历史极值降雨大于100年一遇设计暴雨

	14
	社区（村）级
	紧急
	翟洞村新屋花园应急避护场所
	室外
	综合型
	现状保留
	0.3
	0.3
	0
	0.3
	——

	15
	社区（村）级
	紧急
	公安村委广场应急避护场所
	室外
	综合型
	现状保留
	0.24
	0.24
	0
	0.24
	——

	16
	社区（村）级
	紧急
	叶岭村委篮球场应急避护场所
	室外
	综合型
	现状保留
	0.3
	0.3
	0
	0.3
	——

	17
	社区（村）级
	紧急
	陂头村村委广场应急避护场所
	室外
	综合型
	现状保留
	0.24
	0.24
	0
	0.24
	——

	18
	社区（村）级
	紧急
	永宁街蒌元村新城公园广场公园
	室外
	综合型
	现状保留
	0.25
	0.25
	0
	0.25
	历史极值降雨大于100年一遇设计暴雨

	19
	社区（村）级
	紧急
	长岗村委应急避护场所
	室外
	综合型
	现状保留
	0.16
	0.16
	0
	0.16
	——





[bookmark: _Toc215490517]荔湖街应急避护场所规划一览表

	序号
	级别
	类型
	名称
	空间类别
	功能定位
	场所状态
	占地面积（公顷）
	有效避护面积（万平方米）
	其中室内有效避护面积（万平方米）
	可避护人数（万人）
	涉及的限制要素

	1
	区级
	长期
	增城中学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	16.09
	8.37
	3.22
	1.86
	——

	2
	镇（街）级
	长期
	广州市增城区第一中学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	13.82
	7.19
	2.76
	1.6
	洪涝

	3
	镇（街）级
	长期
	广州华商职业学院（广东财经大学华商学院）
	室外
	综合型
	已建用地新增
	57.43
	10.34
	0
	2.3
	——

	4
	镇（街）级
	长期
	增城少年宫
	室内
	综合型
	已建用地新增
	3.01
	2.71
	2.71
	0.6
	——

	5
	镇（街）级
	长期
	广州市增城区荔湖小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	5.24
	2.73
	1.05
	0.61
	洪涝

	6
	镇（街）级
	长期
	广州市执信中学增城实验学校(初中校区)
	室内
	综合型
	已建用地新增
	3.37
	1.75
	0.67
	0.39
	——

	7
	社区（村）级
	紧急
	五一村村民委员会
	室内
	综合型
	已建用地新增
	0.38
	0.19
	0.02
	0.095
	——

	8
	社区（村）级
	短期
	西瓜岭村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.19
	0.38
	0.38
	0.13
	——

	9
	社区（村）级
	紧急
	太平村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.13
	0.53
	0.526
	0.13
	——




[bookmark: _Toc215490518]宁西街应急避护场所规划一览表

	序号
	级别
	类型
	名称
	空间类别
	功能定位
	场所状态
	占地面积（公顷）
	有效避护面积（万平方米）
	其中室内有效避护面积（万平方米）
	可避护人数（万人）
	涉及的限制要素

	1
	区级
	长期
	增城区宁西镇（街）泰学校与宁西广场
	室内
	综合型
	已建用地新增
	9.31
	4.21
	0.85
	0.94
	历史极值降雨大于100年一遇设计暴雨

	2
	镇（街）级
	长期
	华商外语实验学校
	室内
	综合型
	已建用地新增
	12.47
	6.48
	2.49
	1.44
	——

	3
	镇（街）级
	长期
	增城开发区政务服务中心广场
	室外
	综合型
	已建用地新增
	2.31
	0.93
	0
	0.21
	——

	4
	镇（街）级
	长期
	华中师范大学附属广州增城实验学校
	室内
	综合型
	已建用地新增
	5.17
	2.69
	1.03
	0.6
	——

	5
	镇（街）级
	长期
	增城开发区第一小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	2.8
	1.46
	2.41
	0.33
	历史极值降雨大于100年一遇设计暴雨

	6
	社区（村）级
	紧急
	宁西街九如小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	1.12
	0.67
	0.4
	0.335
	——

	7
	社区（村）级
	短期
	增城区南部政务服务中心
	室内
	综合型
	已建用地新增
	0.89
	0.53
	0.16
	0.265
	历史极值降雨大于100年一遇设计暴雨

	8
	社区（村）级
	紧急
	宁西街石迳村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.2
	0.26
	0.22
	0.07
	——

	9
	社区（村）级
	紧急
	宁西街白水村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.27
	0.35
	0.271
	0.13
	历史极值降雨大于100年一遇设计暴雨

	10
	社区（村）级
	紧急
	宁西街湖东村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.13
	0.07
	0.075
	——

	11
	社区（村）级
	紧急
	宁西街下元村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.3
	0.39
	0.31
	0.1
	——

	12
	社区（村）级
	紧急
	宁西街百湖村湾谷活动中心避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.2
	0.26
	0.22
	0.09
	——

	13
	社区（村）级
	紧急
	宁西街路边村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.24
	0.24
	0.16
	0.14
	——

	14
	社区（村）级
	紧急
	宁西街斯庄村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.13
	0.07
	0.11
	——

	15
	社区（村）级
	紧急
	宁西街郭村村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.4
	0.52
	0.37
	0.2
	历史极值降雨大于100年一遇设计暴雨

	16
	社区（村）级
	紧急
	宁西街冯村村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.02
	0.1
	——

	17
	社区（村）级
	紧急
	宁西街中元村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.13
	0.07
	0.075
	——

	18
	社区（村）级
	紧急
	宁西街章陂村章陂小学避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.4
	0.52
	0.37
	0.2
	——

	19
	社区（村）级
	紧急
	宁西街南樵社区居委会
	室内
	综合型
	现状保留
	0.3
	0.39
	0.29
	0.35
	——

	20
	社区（村）级
	紧急
	宁西街莲花社区避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.2
	0.26
	0.16
	0.2
	——




[bookmark: _Toc215490519]新塘镇应急避护场所规划一览表

	序号
	级别
	类型
	名称
	空间类别
	功能定位
	场所状态
	占地面积（公顷）
	有效避护面积（万平方米）
	其中室内有效避护面积（万平方米）
	可避护人数（万人）
	涉及的限制要素

	1
	市级
	中心
	广大附中增城实验中学与新泉小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	9.7
	9.6
	3
	4.8
	——

	2
	区级
	长期
	大墩中学、大墩小学与大墩公园
	室内
	综合型
	现状保留
	5.52
	3.1
	0.6
	1.55
	洪涝

	3
	区级
	长期
	新塘中学
	室内
	综合型
	现状保留
	8.45
	4.39
	1.69
	2.2
	——

	4
	镇（街）级
	长期
	新塘第二中学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	3.46
	1.8
	0.69
	0.9
	——

	5
	镇（街）级
	长期
	广州市增城区新星学校
	室内
	综合型
	已建用地新增
	3.69
	1.92
	0.74
	0.96
	——

	6
	镇（街）级
	长期
	沙埔中心小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	2.87
	1.49
	0.57
	0.745
	历史极值降雨大于100年一遇设计暴雨

	7
	镇（街）级
	长期
	合生育才学校
	室内
	综合型
	已建用地新增
	6.4
	3.33
	1.28
	1.665
	——

	8
	镇（街）级
	长期
	香江中学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	5.37
	2.79
	1.07
	1.395
	历史极值降雨大于100年一遇设计暴雨

	9
	镇（街）级
	长期
	增城区鹤泉小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	4.65
	2.42
	0.93
	1.21
	——

	10
	镇（街）级
	长期
	四望岗公园
	室外
	综合型
	现状保留
	36.01
	16.4
	0
	8.2
	——

	11
	镇（街）级
	长期
	甘泉小学
	室内
	综合型
	现状保留
	5.31
	2.76
	1.06
	1.38
	——

	12
	镇（街）级
	长期
	万田公园
	室外
	综合型
	现状保留
	12.01
	10.8
	0
	5.4
	——

	13
	镇（街）级
	长期
	新塘公园
	室外
	综合型
	现状保留
	7.95
	5.5
	0
	2.75
	——

	14
	社区（村）级
	紧急
	三安村民委员会与前广场
	室内
	综合型
	已建用地新增
	0.07
	0.05
	0.02
	0.025
	历史极值降雨大于100年一遇设计暴雨

	15
	社区（村）级
	紧急
	白石小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	0.54
	0.33
	0.19
	0.165
	——

	16
	社区（村）级
	短期
	华南师范大学附属新塘实验小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	2.74
	1.64
	0.98
	0.82
	——

	17
	社区（村）级
	紧急
	广州东江外语实验学校
	室内
	综合型
	已建用地新增
	1.9
	1.14
	0.68
	0.571
	——

	18
	社区（村）级
	紧急
	官道公园
	室外
	综合型
	已建用地新增
	0.16
	0.11
	0
	0.055
	——

	19
	社区（村）级
	短期
	广州市增城区官湖学校
	室内
	综合型
	已建用地新增
	1.78
	1.07
	0.64
	0.535
	历史极值降雨大于100年一遇设计暴雨

	20
	社区（村）级
	紧急
	久裕小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	1.65
	1.1
	0.66
	0.55
	——

	21
	社区（村）级
	紧急
	南安村幼儿园
	室内
	综合型
	已建用地新增
	0.64
	0.38
	0.23
	0.19
	历史极值降雨大于100年一遇设计暴雨

	22
	社区（村）级
	紧急
	新塘镇塘美小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	0.62
	0.37
	0.22
	0.185
	——

	23
	社区（村）级
	紧急
	田心小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	0.12
	0.07
	0.04
	0.035
	历史极值降雨大于100年一遇设计暴雨

	24
	社区（村）级
	紧急
	增城区海伦堡学校
	室内
	综合型
	已建用地新增
	1.49
	0.9
	0.54
	0.45
	——

	25
	社区（村）级
	紧急
	新墩村东新文体中心
	室内
	综合型
	已建用地新增
	0.27
	0.14
	0.14
	0.07
	历史极值降雨大于100年一遇设计暴雨

	26
	社区（村）级
	紧急
	瑶田小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	1.86
	1.12
	0.67
	0.56
	——

	27
	社区（村）级
	紧急
	新塘第三小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	1.3
	0.78
	0.47
	0.39
	——

	28
	社区（村）级
	紧急
	华南师范大学附属新塘学校
	室内
	综合型
	已建用地新增
	5.2
	3.12
	1.87
	1.56
	——

	29
	社区（村）级
	紧急
	黄沙头小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	0.2
	0.12
	0.07
	0.06
	历史极值降雨大于100年一遇设计暴雨

	30
	社区（村）级
	紧急
	瓜岭村村委与群防志愿中队
	室内
	综合型
	已建用地新增
	0.9
	0.8
	0.02
	0.4
	历史极值降雨大于100年一遇设计暴雨

	31
	社区（村）级
	紧急
	巷口村党群服务中心
	室内
	综合型
	已建用地新增
	0.12
	0.07
	0.02
	0.035
	历史极值降雨大于100年一遇设计暴雨

	32
	社区（村）级
	紧急
	上岭村村民委员会
	室内
	综合型
	已建用地新增
	0.21
	0.13
	0.02
	0.065
	——

	33
	社区（村）级
	紧急
	塘边村村民委员会
	室内
	综合型
	已建用地新增
	0.06
	0.05
	0.02
	0.025
	历史极值降雨大于100年一遇设计暴雨

	34
	社区（村）级
	紧急
	上基村民委员会及周边广场
	室内
	综合型
	已建用地新增
	0.69
	0.4
	0.02
	0.2
	——

	35
	社区（村）级
	紧急
	新街村村委
	室内
	综合型
	已建用地新增
	0.28
	0.2
	0.02
	0.1
	历史极值降雨大于100年一遇设计暴雨

	36
	社区（村）级
	紧急
	乌石村村委
	室内
	综合型
	已建用地新增
	0.17
	0.1
	0.02
	0.05
	——

	37
	社区（村）级
	紧急
	菊泉中学应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.7
	0.5
	0.05
	0.25
	——

	38
	社区（村）级
	紧急
	汇美社区应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.92
	0.92
	0.31
	0.46
	——

	39
	社区（村）级
	紧急
	新康社区应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.9
	0.9
	0.05
	0.45
	——

	40
	社区（村）级
	紧急
	翡翠绿洲社区应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.79
	0.79
	0.39
	0.395
	——
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	序号
	级别
	类型
	名称
	空间类别
	功能定位
	场所状态
	占地面积（公顷）
	有效避护面积（万平方米）
	其中室内有效避护面积（万平方米）
	可避护人数（万人）
	涉及的限制要素

	1
	镇（街）级
	长期
	广州增城外国语实验中学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	12.41
	6.45
	2.48
	1.43
	洪涝

	2
	镇（街）级
	长期
	黄冈中学(广州增城学校)
	室内
	综合型
	已建用地新增
	15.79
	8.21
	3.16
	1.82
	洪涝

	3
	镇（街）级
	长期
	江龙学校
	室内
	综合型
	已建用地新增
	4.88
	2.54
	0.98
	0.56
	——

	4
	镇（街）级
	长期
	增城碧桂园学校
	室内
	综合型
	已建用地新增
	6.15
	3.2
	1.23
	0.71
	——

	5
	镇（街）级
	长期
	天恩双语学校(第二校区)
	室内
	综合型
	已建用地新增
	6.41
	3.33
	1.28
	0.74
	高压线荔电线荔电线郑田乙支线、荔富线荔富线郑田甲支线

	6
	镇（街）级
	长期
	石滩镇群众文化体育中心避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	5.46
	4.92
	4.92
	1.09
	洪涝

	7
	镇（街）级
	长期
	三江中学
	室内
	综合型
	现状保留
	2.92
	1.52
	0.58
	0.34
	——

	8
	社区（村）级
	短期
	刘昌和学校
	室内
	综合型
	已建用地新增
	1.12
	0.67
	0.3
	0.34
	——

	9
	社区（村）级
	短期
	石滩广场应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.2
	0.2
	0
	0.1
	——

	10
	社区（村）级
	短期
	石滩镇中心小学应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	1.24
	1.24
	1.243
	0.6216
	——

	11
	社区（村）级
	短期
	石滩镇港桥中学应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	1.96
	3.8
	3.8
	1.9
	——

	12
	社区（村）级
	短期
	规划公园绿地
	室内
	综合型
	规划新增
	0.55
	0.36
	0
	0.18
	——

	13
	社区（村）级
	紧急
	红花地村庄广场
	室内
	综合型
	已建用地新增
	0.06
	0.04
	0
	0.02
	——

	14
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇元美村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.06
	0.06
	0.06
	0.03
	——

	15
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇高门村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.07
	0.21
	0.21
	0.105
	——

	16
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇旧山吓村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.08
	0.1
	0.104
	0.05
	——

	17
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇南坣村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.03
	0.06
	0.056
	0.03
	——

	18
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇碧江村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.14
	0.14
	0.14
	0.07
	——

	19
	社区（村）级
	紧急
	三江中学北校区应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.99
	0.99
	0.987
	0.495
	——

	20
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇葵湖村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.04
	0.035
	0.02
	——

	21
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇凰埔村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.04
	0.07
	0.07
	0.035
	——

	22
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇新山吓村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.1
	0.05
	——

	23
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇水龙村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.06
	0.06
	0.06
	0.03
	——

	24
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇沙尾村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.01
	0.01
	0.011
	0.005
	——

	25
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇塘头村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.01
	0.015
	0.005
	——

	26
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇塘口村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.08
	0.12
	0.12
	0.06
	——

	27
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇豪园社区应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	2.62
	2.4
	2.4
	1.2
	——

	28
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇元岗村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.08
	0.08
	0.08
	0.04
	——

	29
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇金兰寺村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.2
	0.4
	0.4
	0.2
	——

	30
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇龙地村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.09
	0.15
	0.15
	0.075
	——

	31
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇麻车村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.34
	0.34
	0.338
	0.17
	——

	32
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇桥头村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.2
	0.2
	0.2
	0.1
	——

	33
	社区（村）级
	紧急
	沙陇村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.08
	0.08
	0.04
	——

	34
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇沙头村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.16
	0.2
	0.2
	0.1
	——

	35
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇上塘村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.2
	0.2
	0.1
	——

	36
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇石湖村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.06
	0.06
	0.06
	0.03
	——

	37
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇白江村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.05
	0.05
	0.05
	0.025
	——

	38
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇灯坣村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.06
	0.06
	0.056
	0.03
	——

	39
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇岗尾村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.15
	0.2
	0.195
	0.1
	——

	40
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇田桥村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.08
	0.1
	0.104
	0.05
	——

	41
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇田心村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.2
	0.18
	0.18
	0.09
	——

	42
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇土江村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.1
	0.05
	——

	43
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇溪头村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.06
	0.18
	0.18
	0.09
	——

	44
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇下围村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.2
	0.24
	0.24
	0.12
	——

	45
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇吓岗村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.07
	0.07
	0.07
	0.035
	——

	46
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇仙塘村应急避护场
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.02
	0.022
	0.01
	——

	47
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇元洲村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.35
	0.35
	0.35
	0.175
	——

	48
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇岳埔村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.06
	0.056
	0.03
	——

	49
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇郑田村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.47
	0.47
	0.467
	0.235
	——

	50
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇石厦村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.04
	0.04
	0.035
	0.02
	——

	51
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇石头村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.25
	0.25
	0.25
	0.125
	——

	52
	社区（村）级
	紧急
	街心村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.01
	0.01
	0.015
	0.005
	——

	53
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇岗贝村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.05
	0.05
	0.05
	0.025
	——

	54
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇谢屋村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.2
	0.2
	0.2
	0.1
	——

	55
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇增塘村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.5
	0.6
	0.6
	0.3
	——

	56
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇顾屋村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.03
	0.05
	0.05
	0.025
	——

	57
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇横岭村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.05
	0.05
	0.04
	0.025
	——

	58
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇红荔社区应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	1
	1
	1
	0.5
	——

	59
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇前进社区应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.03
	0.03
	0.026
	0.015
	——

	60
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇三江社区应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.1
	0.05
	——

	61
	社区（村）级
	紧急
	沙庄社区避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.05
	0.05
	0.052
	0.025
	——

	62
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇豪园第二社区应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	20.15
	20.15
	20.145
	10.075
	——

	63
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇马修村应急避护场所（马修村
	室内
	综合型
	现状保留
	0.05
	0.06
	0.06
	0.03
	——

	64
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇田边村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.04
	0.042
	0.02
	——

	65
	社区（村）级
	紧急
	石滩镇绿湖社区应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	1.8
	1.8
	1.8
	0.9
	——



[bookmark: _Hlk209200543][bookmark: _Hlk209200570]备注：针对远郊村存在建设用地分散，区域基础设施薄弱等问题，优先选取村级闲置校舍、文化活动室、闲置集体厂房等现有空间，将其纳入 “临时应急避护场所”。此类场所平时保持原有功能，灾时若避护资源无法协调，可快速转换为避护空间。石滩镇选取沙尾村河堤大路前广场、沙井大球场、石湖村沈元组小广场三处场所可作为临时应急避护场所。

[bookmark: _Toc215490521]中新镇应急避护场所规划一览表

	序号
	级别
	类型
	名称
	空间类别
	功能
定位
	场所
状态
	占地面积（公顷）
	有效避护面积（万平方米）
	其中室内有效避护面积（万平方米）
	可避护人数（万人）
	涉及的限制要素

	1
	镇（街）级
	长期
	福和第一小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	2.44
	1.27
	0.49
	0.28
	——

	2
	镇（街）级
	长期
	中新镇第三小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	3.63
	1.89
	0.73
	0.42
	——

	3
	镇（街）级
	长期
	广州市增城区中新镇第一小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	4.05
	2.11
	0.81
	0.47
	洪涝

	4
	镇（街）级
	长期
	广州理工实验学校
	室外
	综合型
	已建用地新增
	13.27
	2.39
	0
	0.53
	——

	5
	镇（街）级
	长期
	福和中学
	室内
	综合型
	现状保留
	5.5
	2.86
	1.1
	0.64
	——

	6
	镇（街）级
	长期
	中新中学
	室内
	综合型
	现状保留
	2.59
	1.35
	0.52
	0.3
	——

	7
	镇（街）级
	长期
	规划中学
	室内
	综合型
	规划新增
	7.71
	14.36
	8.6
	7.18
	——

	8
	社区（村）级
	短期
	华南师范大学附属中新实验小学与中
	室内
	综合型
	已建用地新增
	2.18
	0.3
	0.18
	0.15
	——

	9
	社区（村）级
	短期
	中新镇中心小学大田分教点
	室内
	综合型
	已建用地新增
	0.99
	0.61
	0.29
	0.125
	——

	10
	社区（村）级
	短期
	中新镇中新中心小学应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.85
	0.85
	0.85
	0.405
	——

	11
	社区（村）级
	短期
	规划交通枢纽（选取广场）
	室外
	综合型
	规划新增
	10.39
	0.4
	0
	0.2
	——

	12
	社区（村）级
	紧急
	濠迳村村委会
	室内
	综合型
	已建用地新增
	0.15
	0.09
	0.02
	0.045
	——

	13
	社区（村）级
	紧急
	中新镇中新广场应急避护场所
	室外
	综合型
	现状保留
	0.3
	0.3
	0
	0.15
	——

	14
	社区（村）级
	紧急
	中新镇福和广场应急避护场所
	室外
	综合型
	现状保留
	0.3
	0.3
	0
	0.15
	——

	15
	社区（村）级
	紧急
	中新镇安良村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.03
	0.06
	0.059
	0.03
	——

	16
	社区（村）级
	紧急
	中新镇坳头村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.03
	0.05
	0.052
	0.025
	——

	17
	社区（村）级
	紧急
	中新镇池岭村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.04
	0.038
	0.02
	——

	18
	社区（村）级
	紧急
	中新镇慈岭村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.03
	0.034
	0.015
	——

	19
	社区（村）级
	紧急
	中新镇大安村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.03
	0.07
	0.068
	0.035
	——

	20
	社区（村）级
	紧急
	中新镇大田村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.05
	0.1
	0.096
	0.05
	——

	21
	社区（村）级
	紧急
	中新镇官塘村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.04
	0.04
	0.02
	——

	22
	社区（村）级
	紧急
	中新镇濠迳村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.05
	0.046
	0.025
	——

	23
	社区（村）级
	紧急
	中新镇合益村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.01
	0.03
	0.028
	0.015
	——

	24
	社区（村）级
	紧急
	中新镇集丰村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.04
	0.08
	0.084
	0.04
	——

	25
	社区（村）级
	紧急
	中新镇简塘村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.05
	0.048
	0.025
	——

	26
	社区（村）级
	紧急
	中新镇九和村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.06
	0.055
	0.03
	——

	27
	社区（村）级
	紧急
	中新镇坑贝村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.07
	0.074
	0.035
	——

	28
	社区（村）级
	紧急
	中新镇里汾村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.04
	0.037
	0.02
	——

	29
	社区（村）级
	紧急
	中新镇莲塘村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.01
	0.02
	0.024
	0.01
	——

	30
	社区（村）级
	紧急
	中新镇联安村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.01
	0.03
	0.034
	0.015
	——

	31
	社区（村）级
	紧急
	中新镇联丰村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.01
	0.04
	0.04
	0.02
	——

	32
	社区（村）级
	紧急
	中新镇茅田村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.05
	0.051
	0.025
	——

	33
	社区（村）级
	紧急
	中新镇南池村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.03
	0.033
	0.015
	——

	34
	社区（村）级
	紧急
	中新镇泮霞村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.04
	0.04
	0.02
	——

	35
	社区（村）级
	紧急
	中新镇三迳村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.03
	0.06
	0.059
	0.03
	——

	36
	社区（村）级
	紧急
	中新镇三星村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.03
	0.031
	0.015
	——

	37
	社区（村）级
	紧急
	中新镇山美村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.04
	0.08
	0.079
	0.04
	——

	38
	社区（村）级
	紧急
	中新镇双塘村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.05
	0.047
	0.025
	——

	39
	社区（村）级
	紧急
	中新镇田美村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.05
	0.048
	0.025
	——

	40
	社区（村）级
	紧急
	中新镇乌石村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.04
	0.04
	0.04
	0.02
	——

	41
	社区（村）级
	紧急
	中新镇五联村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.07
	0.069
	0.035
	——

	42
	社区（村）级
	紧急
	中新镇霞迳村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.03
	0.06
	0.057
	0.03
	——

	43
	社区（村）级
	紧急
	中新镇心岭村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.07
	0.13
	0.13
	0.065
	——

	44
	社区（村）级
	紧急
	中新镇新安村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.01
	0.02
	0.024
	0.01
	——

	45
	社区（村）级
	紧急
	中新镇新围村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.05
	0.049
	0.025
	——

	46
	社区（村）级
	紧急
	中新镇永兴村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.04
	0.042
	0.02
	——

	47
	社区（村）级
	紧急
	中新镇中新村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.05
	0.05
	0.025
	——

	48
	社区（村）级
	紧急
	中新镇钟岭村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.01
	0.03
	0.026
	0.015
	——

	49
	社区（村）级
	紧急
	中新镇福和社区应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.03
	0.06
	0.06
	0.03
	——

	50
	社区（村）级
	紧急
	中新镇中新社区应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.01
	0.03
	0.03
	0.015
	——

	51
	社区（村）级
	紧急
	中新镇团结村委应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.01
	0.03
	0.029
	0.015
	——



[bookmark: _Hlk209200587]备注：针对远郊村存在建设用地分散，区域基础设施薄弱等问题，优先选取村级闲置校舍、文化活动室、闲置集体厂房等现有空间，将其纳入 “临时应急避护场所”。此类场所平时保持原有功能，灾时若避护资源无法协调，可快速转换为避护空间。中新镇选取联安村新屋仔祠堂、新围村篮球场两处场所可作为临时应急避护场所。

[bookmark: _Toc215490522][bookmark: _Hlk209111272]派潭镇应急避护场所规划一览表

	序号
	级别
	类型
	名称
	空间类别
	功能定位
	场所状态
	占地面积（公顷）
	有效避护面积（万平方米）
	其中室内有效避护面积（万平方米）
	可避护人数（万人）
	涉及的限制要素

	1
	区级
	长期
	派潭镇实验学校（东校区）小学部
	室内
	综合型
	已建用地新增
	4.85
	2.52
	0.97
	0.56
	——

	2
	镇（街）级
	长期
	白水寨风景名胜区
	室外
	综合型
	已建用地新增
	2.77
	1.11
	0
	0.25
	——

	3
	镇（街）级
	长期
	高滩小学
	室内
	综合型
	现状保留
	2.66
	1.38
	0.53
	0.31
	——

	4
	镇（街）级
	长期
	墩头坳小学（增城区派潭镇第二小学
	室内
	综合型
	现状保留
	2.53
	1.32
	0.51
	0.29
	——

	5
	镇（街）级
	长期
	派潭镇中心小学
	室内
	综合型
	现状保留
	4.53
	2.36
	0.91
	0.52
	——

	6
	镇（街）级
	长期
	派潭镇应急救援队伍营房固定应急避
	室内
	综合型
	现状保留
	1
	0.09
	0.06
	0.04
	——

	7
	社区（村）级
	短期
	派潭镇七境小学避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	1.4
	1.82
	1.82
	0.5
	——

	8
	社区（村）级
	短期
	派潭镇派潭广场避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.8
	0.8
	0.8
	0.4
	——

	9
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇黄洞村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.01
	0.04
	0.04
	0.02
	——

	10
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇黄洞小学避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.3
	0.39
	0.39
	0.195
	——

	11
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇东洞村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.03
	0.03
	0.03
	0.015
	——

	12
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇黄沙氹村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.04
	0.08
	0.08
	0.04
	——

	13
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇黄沙氹村老人活动中心避护场
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.02
	0.02
	0.01
	——

	14
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇高滩村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.03
	0.04
	0.039
	0.02
	——

	15
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇邓路吓村文化活动中心避护场
	室内
	综合型
	现状保留
	0.03
	0.04
	0.039
	0.02
	——

	16
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇邓路吓村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.04
	0.04
	0.039
	0.02
	——

	17
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇樟洞坑村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.05
	0.05
	0.05
	0.025
	——

	18
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇樟洞坑交易市场避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.05
	0.05
	0.05
	0.025
	——

	19
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇高埔小学避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.5
	0.65
	0.65
	0.325
	——

	20
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇高埔村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.04
	0.05
	0.045
	0.025
	——

	21
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇旧高埔村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.3
	0.39
	0.39
	0.195
	——

	22
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇双头村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.05
	0.048
	0.025
	——

	23
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇围园村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.01
	0.01
	0.008
	0.005
	——

	24
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇鹅兜村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.04
	0.04
	0.04
	0.02
	——

	25
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇派潭村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.02
	0.02
	0.01
	——

	26
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇大埔村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.05
	0.06
	0.06
	0.03
	——

	27
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇汉湖村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.04
	0.035
	0.02
	——

	28
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇万能村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.04
	0.035
	0.02
	——

	29
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇水口冚村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.07
	0.072
	0.035
	——

	30
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇湾吓村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.2
	0.4
	0.4
	0.2
	——

	31
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇湴汾村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.03
	0.04
	0.038
	0.02
	——

	32
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇小迳村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.04
	0.04
	0.045
	0.02
	——

	33
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇邓村村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.04
	0.04
	0.02
	——

	34
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇利迳村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.01
	0.05
	0.051
	0.025
	——

	35
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇大田围村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.03
	0.03
	0.015
	——

	36
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇车洞村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.04
	0.045
	0.02
	——

	37
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇拖罗村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.01
	0.04
	0.045
	0.02
	——

	38
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇玉枕村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.01
	0.03
	0.03
	0.015
	——

	39
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇刘家村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.1
	0.05
	——

	40
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇密石村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.01
	0.02
	0.02
	0.01
	——

	41
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇上九陂村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.06
	0.06
	0.06
	0.03
	——

	42
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇榕树吓村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.01
	0.02
	0.02
	0.01
	——

	43
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇背阴村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.04
	0.042
	0.02
	——

	44
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇亚如冚村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.06
	0.12
	0.12
	0.06
	——

	45
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇亚口冚村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.03
	0.05
	0.05
	0.025
	——

	46
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇双合寮村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.03
	0.06
	0.06
	0.03
	——

	47
	社区（村）级
	紧急
	派潭镇敬老院避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.5
	0.5
	0.5
	0.25
	——




[bookmark: _Toc215490523]正果镇应急避护场所规划一览表
	序号
	级别
	类型
	名称
	空间类别
	功能
定位
	场所状态
	占地面积（公顷）
	有效避护面积（万平方米）
	其中室内有效避护面积（万平方米）
	可避护人数（万人）
	涉及的限制要素

	1
	区级
	长期
	正果中学
	室内
	综合型
	现状保留
	4.79
	2.49
	0.96
	0.55
	——

	2
	镇（街）级
	长期
	正果镇文体活动中心
	室内
	综合型
	现状保留
	1.5
	0.6
	0.4
	0.13
	——

	3
	社区（村）级
	短期
	正果镇正果广场-正果寺应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	3
	3
	0.2
	1.5
	——

	4
	社区（村）级
	短期
	正果镇锦绣星河物业小区应急避护场
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	5
	社区（村）级
	短期
	水围村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.1
	——

	6
	社区（村）级
	紧急
	和平村井头组广场
	室外
	综合型
	已建用地新增
	0.1
	0.07
	0
	0.035
	——

	7
	社区（村）级
	紧急
	白面石村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	8
	社区（村）级
	紧急
	池田村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	9
	社区（村）级
	紧急
	大冚村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	10
	社区（村）级
	紧急
	到蔚村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	11
	社区（村）级
	紧急
	东汾村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	序号
	级别
	类型
	名称
	空间类别
	功能
定位
	场所状态
	占地面积（公顷）
	有效避护面积（万平方米）
	其中室内有效避护面积（万平方米）
	可避护人数（万人）
	涉及的限制要素

	12
	社区（村）级
	紧急
	番丰村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	13
	社区（村）级
	紧急
	圭湖村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	14
	社区（村）级
	紧急
	合水店村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	15
	社区（村）级
	紧急
	何屋村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	16
	社区（村）级
	紧急
	和平村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	17
	社区（村）级
	紧急
	花园村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	18
	社区（村）级
	紧急
	黄塘村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	19
	社区（村）级
	紧急
	黄屋村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	20
	社区（村）级
	紧急
	兰溪村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	21
	社区（村）级
	紧急
	浪拔村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	22
	社区（村）级
	紧急
	亮星村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	23
	社区（村）级
	紧急
	麻冚村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	24
	社区（村）级
	紧急
	麦村村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	序号
	级别
	类型
	名称
	空间类别
	功能
定位
	场所状态
	占地面积（公顷）
	有效避护面积（万平方米）
	其中室内有效避护面积（万平方米）
	可避护人数（万人）
	涉及的限制要素

	25
	社区（村）级
	紧急
	蒙花布村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	26
	社区（村）级
	紧急
	庙尾村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	27
	社区（村）级
	紧急
	畲族村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	28
	社区（村）级
	紧急
	石溪村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	29
	社区（村）级
	紧急
	水口村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	30
	社区（村）级
	紧急
	汀塘村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	31
	社区（村）级
	紧急
	乌头石村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	32
	社区（村）级
	紧急
	西湖滩村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	33
	社区（村）级
	紧急
	银场村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	34
	社区（村）级
	紧急
	岳村村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	35
	社区（村）级
	紧急
	正果洋村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——

	36
	社区（村）级
	紧急
	中西村应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05
	——




[bookmark: _Hlk209200608]备注：针对远郊村存在建设用地分散，区域基础设施薄弱等问题，优先选取村级闲置校舍、文化活动室、闲置集体厂房等现有空间，将其纳入 “临时应急避护场所”。此类场所平时保持原有功能，灾时若避护资源无法协调，可快速转换为避护空间。正果镇选取兰溪村水美组篮球场、东汾村新梅坳小广场、浪拔村田寮篮球场、麻冚村河背、长排社祠堂前广场五处场所可作为临时应急避护场所。


[bookmark: _Toc215490524]小楼镇应急避护场所规划一览表

	序号
	级别
	类型
	名称
	空间类别
	功能定位
	场所状态
	占地面积（公顷）
	有效避护面积（万平方米）
	其中室内有效避护面积（万平方米）
	可避护人数（万人）
	涉及的限制要素

	1
	区级
	长期
	小楼中学
	室内
	综合型
	现状保留
	4.84
	2.52
	0.97
	0.56
	——

	2
	镇（街）级
	长期
	小楼镇中心小学
	室内
	综合型
	现状保留
	3.25
	1.69
	0.65
	0.38
	洪涝

	3
	社区（村）级
	短期
	小楼镇小楼村何仙姑广场
	室外
	综合型
	现状保留
	1.4
	1.4
	0
	0.35
	——

	4
	社区（村）级
	短期
	小楼镇腊圃村腊圃广场
	室外
	综合型
	现状保留
	0.22
	0.22
	0
	0.055
	——

	5
	社区（村）级
	短期
	小楼社区防寒避暑应急避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.05
	0.07
	0.065
	0.01
	——

	6
	社区（村）级
	紧急
	小楼镇黄村村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.2
	0.26
	0.26
	0.05
	——

	7
	社区（村）级
	紧急
	小楼镇小楼村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.13
	0.13
	0.025
	——

	8
	社区（村）级
	紧急
	小楼镇邓山村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.13
	0.13
	0.025
	——

	9
	社区（村）级
	紧急
	小楼镇沙岗村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.2
	0.26
	0.26
	0.05
	——

	10
	社区（村）级
	紧急
	小楼镇二龙村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.2
	0.26
	0.26
	0.05
	——

	11
	社区（村）级
	紧急
	小楼镇腊圃村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.2
	0.26
	0.26
	0.05
	——

	12
	社区（村）级
	短期
	小楼镇正隆村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.2
	0.26
	0.26
	0.05
	——

	13
	社区（村）级
	紧急
	小楼镇罗坑村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.2
	0.26
	0.26
	0.05
	——

	14
	社区（村）级
	紧急
	小楼镇竹坑村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.2
	0.26
	0.26
	0.05
	——

	15
	社区（村）级
	紧急
	小楼镇青迳村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.2
	0.26
	0.26
	0.05
	——

	16
	社区（村）级
	短期
	小楼镇长岭村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.15
	0.2
	0.195
	0.0375
	——

	17
	社区（村）级
	紧急
	小楼镇秀水村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.15
	0.2
	0.195
	0.0375
	——

	18
	社区（村）级
	紧急
	小楼镇约场村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.15
	0.2
	0.195
	0.0375
	——

	19
	社区（村）级
	紧急
	小楼镇河洞村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.13
	0.13
	0.025
	——

	20
	社区（村）级
	紧急
	小楼镇西境村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.15
	0.2
	0.195
	0.0375
	——

	21
	社区（村）级
	紧急
	小楼镇东境村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.15
	0.2
	0.195
	0.0375
	——

	22
	社区（村）级
	紧急
	小楼镇庙潭村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.15
	0.2
	0.195
	0.0375
	——

	23
	社区（村）级
	紧急
	小楼镇西园村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.15
	0.2
	0.195
	0.0375
	——

	24
	社区（村）级
	短期
	小楼镇江坳村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.15
	0.2
	0.195
	0.0375
	——

	25
	社区（村）级
	紧急
	小楼镇九益村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.2
	0.26
	0.26
	0.05
	——


[bookmark: _Hlk209200642]备注：针对远郊村存在建设用地分散，区域基础设施薄弱等问题，优先选取村级闲置校舍、文化活动室、闲置集体厂房等现有空间，将其纳入 “临时应急避护场所”。此类场所平时保持原有功能，灾时若避护资源无法协调，可快速转换为避护空间。小楼镇选取二龙村陈村组小广场、黄村村长埔村村民活动中心、竹坑村黄屋组广场三处场所可作为临时应急避护场所。


[bookmark: _Toc215490525]仙村镇应急避护场所规划一览表

	序号
	级别
	类型
	名称
	空间类别
	功能定位
	场所
状态
	占地面积（公顷）
	有效避护面积（万平方米）
	其中室内有效避护面积（万平方米）
	可避护人数（万人）
	涉及的限制要素

	1
	镇（街）级
	长期
	仙村镇中心小学
	室内
	综合型
	现状保留
	6.1
	4.2
	2.5
	0.93
	——

	2
	镇（街）级
	长期
	仙村中学
	室内
	综合型
	现状保留
	5.65
	3.8
	2.2
	0.84
	——

	3
	社区（村）级
	短期
	仙村镇第二幼儿园
	室内
	综合型
	已建用地新增
	1.73
	1.04
	0.62
	0.52
	——

	4
	社区（村）级
	短期
	广州环投增城环保能源有限公司
	室外
	综合型
	已建用地新增
	0.4
	0.24
	0
	0.12
	——

	5
	社区（村）级
	紧急
	基岗小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	0.41
	0.25
	0.15
	0.125
	——

	6
	社区（村）级
	紧急
	仙村第二小学
	室内
	综合型
	已建用地新增
	2.01
	1.21
	0.73
	0.605
	——

	7
	社区（村）级
	紧急
	沙头村小学避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.42
	0.55
	0.371
	0.275
	——

	8
	社区（村）级
	紧急
	蓝山村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.42
	0.55
	0.376
	0.275
	——

	9
	社区（村）级
	紧急
	沙滘村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.42
	0.3
	0.13
	0.15
	——

	10
	社区（村）级
	紧急
	沙角村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.08
	0.05
	0.05
	0.025
	——

	11
	社区（村）级
	紧急
	潮山村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.02
	0.02
	0.01
	——

	12
	社区（村）级
	紧急
	十字滘村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.02
	0.007
	0.01
	——

	13
	社区（村）级
	紧急
	岳湖村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.65
	0.45
	0.15
	0.225
	——

	14
	社区（村）级
	紧急
	巷头村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.03
	0.02
	0.02
	0.01
	——

	15
	社区（村）级
	紧急
	竹园村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.03
	0.02
	0.02
	0.01
	——

	16
	社区（村）级
	紧急
	深涌村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.01
	0.01
	0.005
	——

	17
	社区（村）级
	紧急
	下境村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.1
	0.06
	0.06
	0.03
	——

	18
	社区（村）级
	紧急
	第二社区避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.05
	0.03
	0.03
	0.015
	——

	19
	社区（村）级
	紧急
	下基村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.06
	0.04
	0.04
	0.02
	——

	20
	社区（村）级
	紧急
	第一社区避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.16
	0.12
	0.06
	0.06
	——

	21
	社区（村）级
	紧急
	西南村避护场所
	室内
	综合型
	现状保留
	0.02
	0.02
	0.016
	0.01
	——

	22
	社区（村）级
	紧急
	招步旧屋街小广场
	室外
	综合型
	已建用地新增
	0.1
	0.05
	0
	0.01
	——
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